Munkáltató megnevezése:……………………………………………………….

Telepített gépek nyilvántartása

…………………. év

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nyilvántartási száma** | **Gyártmány, típus** | **Megnevezés** | **Gyártási száma** | **Felülvizsgálat****fajtája** | **Felülvizsgálat dátuma** | **Következő esedékes felülvizsgálat dátuma** |
| 1/2020. | Adast Romayor 313 | Nyomdagép | xxxxxxxx | érintésvédelmi felülvizsgálat | év, hónap, nap | év, hónap, nap |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

10/2016. (IV.5.) NGM rendeletben találunk részletes leírást, mely a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szól.

18. **§** (2) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközt, a felülvizsgálat gyakoriságát és módját írásban kell meghatározni, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet.

(3) A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni és annak egy példányát - telepített munkaeszköz esetén - a helyszínen kell tartani.